接口函数说明

1.打开串口
                串口名称       波特率(9600)
function __Open(CommName:PChar;BaudRate:Integer):Boolean;stdcall;external 'SensorDll.dll';


2.关闭串口    
function __Close:Boolean;stdcall;external 'SensorDll.dll';
  

3.读取重量  
function __GetWeight():PChar;stdcall;external 'SensorDll.dll';

返回值: (1.空，2.数据)

数据格式:
status,sign,Weight,AUnit,flag


status说明:

status = 'F'   // '重量溢出或没有开机归零';
status = 'S'   // '重量稳定';
fstatus= 'U'   // '重量不稳定';

完整重量显示说明:

sign+Weight+AUnit

flag说明:

flag = 16; //已归零
flag = 30; //已去皮

4.去皮
procedure __udeTare; stdcall;external 'SensorDll.dll';

5.归零
procedure __uCleart;stdcall;external 'SensorDll.dll';

6.设置计量单位
function __SetUnitValue(Value:Word;Id:PChar):Boolean;stdcall;external 'SensorDll.dll';
说明:
	Id = '123456'
	Value =0 公斤  
				=1 克 
				=2 港斤
				=3 港两
				=4 台斤
				=5 台两
				=6 磅
				=8 盎司

