;HDACfg Version : 3.84
;HD Audio Codec : ALC662
;PCI PnP ID : PCI\VEN_10DE&DEV_07FC&SUBSYS_00000000
;HDA Codec PnP ID : HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0662&SUBSYS_00000000
;Pin Widget Count : 10

;    NID 0x14 : 0x01014510
;    NID 0x15 : 0x411111F0
;    NID 0x16 : 0x99130121
;    NID 0x18 : 0x01A19D30
;    NID 0x19 : 0x02A19C40
;    NID 0x1A : 0x0181353F
;    NID 0x1B : 0x0221441F
;    NID 0x1C : 0x593301F0
;    NID 0x1D : 0x411111F0
;    NID 0x1E : 0x411111F0


;===== HDA Codec Subsystem ID Verb-table =====
;HDA Codec Subsystem ID  : 0x00000000
dd 00172000h
dd 00172100h
dd 00172200h
dd 00172300h


;===== Pin Widget Verb-table =====
;Pin Complex (NID 0x14 )
dd 01471C10h
dd 01471D45h
dd 01471E01h
dd 01471F01h
;Pin Complex (NID 0x15 )
dd 01571CF0h
dd 01571D11h
dd 01571E11h
dd 01571F41h
;Pin Complex (NID 0x16 )
dd 01671C21h
dd 01671D01h
dd 01671E13h
dd 01671F99h
;Pin Complex (NID 0x18 )
dd 01871C30h
dd 01871D9Dh
dd 01871EA1h
dd 01871F01h
;Pin Complex (NID 0x19 )
dd 01971C40h
dd 01971D9Ch
dd 01971EA1h
dd 01971F02h
;Pin Complex (NID 0x1A )
dd 01A71C3Fh
dd 01A71D35h
dd 01A71E81h
dd 01A71F01h
;Pin Complex (NID 0x1B )
dd 01B71C1Fh
dd 01B71D44h
dd 01B71E21h
dd 01B71F02h
;Pin Complex (NID 0x1C )
dd 01C71CF0h
dd 01C71D01h
dd 01C71E33h
dd 01C71F59h
;Pin Complex (NID 0x1D )
dd 01D71CF0h
dd 01D71D11h
dd 01D71E11h
dd 01D71F41h
;Pin Complex (NID 0x1E )
dd 01E71CF0h
dd 01E71D11h
dd 01E71E11h
dd 01E71F41h
