程序更新说明:
1、盘点机连接好电脑。
2、把盘点机关机后，在盘点机上，按住ESC，空格键（即数字0左边的键），这两个键同时按住再按开关键，盘点机进行程序升级界面。界面最后一行会提示 Updata,App....
3、在电脑上，进入在线加载文件夹，运行rwrom.exe。
    A、选择加载类型：加载主板程序。
    B、选择ECR类型：商业收款机。
    C、操作（Z）-通讯串口设置（Z）选择通讯串口（即设备管理端口），波特率：115200。
    D、选择升级文件路径，点击“开始编程”，直接提示编程完

4、编程完成后，在盘点机上做出厂设置：系统设置-5出厂设置。

   自动开机后一定要记得恢复出厂设置.
